Permette di controllare ed inviare posta elettronica.
Per la posta in arrivo i server sono quelli POP3, mentre per la posta in uscita sono quelli SMPT
La porta di default per la posta in arrivo č la n° 110.
-
[Controlla quando ti connetti] : quando ti connetti ad un server, verrā effettuato automaticamente il controllo dell' email.
